입 찰 공 고 문
자동계수포장기 구매·설치 입찰공고
삼성의료고무㈜는 「바이오 원부자재 공급 안정화 지원 사업(국산 원부자재 제조지원)」의 수행기관으로서, 아래와 같이 자동계수포장기 구매·설치 건에 대한 입찰을 국가종합전자조달시스템(나라장터, www.g2b.go.kr)을 통해 공고하오니 관심 있는 업체의 많은 참여를 바랍니다.
1. 사업 개요
	사업명
	바이오 원부자재 공급 안정화 지원 사업(국산 원부자재 제조지원)

	사업기간
	2026.04.10 ~ 2026.12.31

	총괄기관
	보건복지부

	관리기관
	한국보건산업진흥원

	수행기관
	삼성의료고무㈜

	과제담당자
	한기석 (031-491-8071)

	수행기관 주소
	경기도 화성시 만세구 서신면 전곡산단4길 56


2. 입찰 개요
	품목명
	자동계수포장기

	수량
	1식

	계약방법
	일반경쟁입찰

	계약구분
	G2B계약

	계약유형
	물품

	조달유형
	자체(수요기관 자체조달)

	낙찰조건
	구매규격서 요구 사양을 충족하는 업체 중 최저가 입찰자

	추정가격
	금 32,700,000원 (VAT 별도)


3. 규격 및 사양 (요구 성능 기준)
※ 상세 사양은 붙임 「2. 자동계수포장기_구매규격서_260714」를 따르며, 아래는 핵심 요구사항 요약임. 상기 규격은 최소 요구 성능이며 동등 이상의 사양 제안 시 인정함.
	품목명
	자동계수포장기 (자동 계량·계수 포장 설비)

	대상물
	제약용 고무마개 (점착성 있는 제품)

	처리능력
	3 ~ 5회 / 분 이상

	계량범위
	500g ~ 5,000g (5,000개 이내) 이상 지원

	계량정도
	±1/100 ~ 1/300 (±2개 이내) 이상

	계량방식
	단일 LOAD CELL 방식, 마이크로 컴퓨터 제어 (또는 동등 이상)

	공급방식
	VIBRATOR 방식

	계량조 개폐방식
	MOTOR 방식

	컨트롤러
	7.5인치 이상 와이드 컬러터치 패널, AUTO ZERO 자동보정, 실시간 SCALE 표시, VIBRATOR 속도조절(1~99%), 15개 품종 이상 레시피 저장

	소요전력
	단상 220V 600W 수준(제안사 사양에 따름), 진공이송기 380V 5HP

	재질
	제품 접촉부/프레임 SUS 304 이상, 기타 KS 규격 이상

	부대설비
	진공이송기(PLC 제어, 5HP 이상) 2SET 이상, 이송배관(SUS304) 1식, 하부저장통(SUS304) 2SET, 수직형 실링기 1SET, 프리롤러 1SET


4. 특수 설계 요구사항
• 단중 입력 : 목표 개수와 목표 중량을 입력하면 단중을 자동 계산 (0.001g 단위까지 연산 가능할 것)
• 터치 모니터에 계량·계수 진행 중 현재 중량 및 현재 개수를 실시간 표시할 것
• 점착성이 있는 제품 특성을 고려하여, 계량 버켓 및 배출 슈트에 잔여물이 남지 않도록 설계할 것
• 진공 이송기 사용 시 중량 흔들림이 발생하지 않도록 설계할 것
• 진공 이송기 장착 시 이물 혼입 방지를 위해 청소가 용이하도록 설계할 것
• 진공 이송기 장착 시 별도 컨트롤러 없이 본체에서 직접 제어 가능할 것
• 배출부는 다양한 규격의 비닐봉투 사용을 고려하여 이중 구조로 설계할 것
• 바이브레이터는 3단 이상 다단 제어로 계량 정밀도를 확보할 것
• 전 구조 ALL SUS 사양으로 제작할 것
• 추후 스마트팩토리 구축을 대비하여 RS-485 통신 등 데이터 전송 인터페이스를 지원할 것
5. 납품 및 설치
	납품기한
	계약체결일로부터 50일 이내 (납품 완료 기준)

	설치장소
	삼성의료고무㈜ 공장 내 검사반 (경기도 화성시 만세구 서신면 전곡산단4길 56)

	설치조건
	현장설치 완료 기준 (설치, 시운전 및 운전 교육 포함)

	인도조건
	수요기관 공장도 인도, 설치 및 시운전 포함


6. 입찰 참가 자격
• 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 관련 법령에 따른 입찰참가자격을 갖춘 자
• 본 규격서상 품목의 제조 또는 공급 실적을 보유한 자 (최근 3년 이내 동종·유사 설비 납품 실적 증빙 가능한 자)
• 산업표준화법에 따른 KS 인증 또는 이에 준하는 품질경영시스템(ISO 9001 등)을 보유한 자
• 설치 후 시운전 및 하자보수 대응이 가능한 국내 소재 A/S 조직을 보유한 자
7. 제출 서류
• 입찰참가신청서
• 제품 규격서 및 카탈로그 (본 규격서 대비 사양 비교표 포함)
• 납품 실적 증명서 (최근 3년 이내)
• 사업자등록증, 인감증명서 등 관련 증빙 서류
• 품질경영시스템 인증서 사본 (해당 시)
• 견적서 (품목별 단가 및 합계 금액 명시)
• 청렴서약서 (청렴계약 이행서약서, 대표자 서명 또는 날인 원본)
8. 낙찰자 결정 방법
본 구매규격서상 요구 사양을 충족하는 업체 중 최저가로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다. 제출 사양이 요구 성능에 미달하는 경우 부적합 처리한다.
9. 계약 조건
• 계약보증금 : 계약금액의 10% (현금 또는 보증서)
• 지체상금 : 지체 1일당 계약금액의 1/1,000 (관련 법령 및 사내 규정에 따름)
• 하자보수보증금 및 기간 : 검수 완료 후 12개월, 하자보수보증금은 계약금액의 2%
• 대금 지급 : 계약금 40% (계약 시) / 잔금 60% (검수 완료 후)
• 설치, 시운전 및 운전 교육 비용은 제안사(낙찰자) 부담을 원칙으로 함
10. 입찰 일정
	공고 게시일
	2026.07.16(목)

	입찰서 제출 마감
	2026.07.26(일) — 공고 게시 후 10일

	개찰 일시/장소
	추후 나라장터 공고 화면을 통해 통지


11. 문의처
삼성의료고무㈜  생산본부 본부장  한기석
경기도 화성시 만세구 서신면 전곡산단4길 56
Tel. 031-491-8071  /  H.P. 010-3657-9616
E-mail. kiseock@samsungrubber.com
Web. www.samsungrubber.com
붙임 : 1. 자동계수포장기 나라장터 구매규격서 1부.
        2. 입찰참가신청서 서식 1부.
        3. 청렴 계약이행 준수 서약서(서식-2) 1부.  끝.
