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제1장 제 안 안 내


1. 제안 개요
 1.1 개 요
기류분급기는 실리콘 음극재 개발을 위해 반드시 필요한 실험 장비이다

  1.2 추진 방침
계약자는 당사에서 제시한 제안서에 준한 장비도입을 위해 적용되는 모든 부품 및 제품은 검증된 것을 사용하여, 시스템 운영의 안정성 높고 기능성이 뛰어난 장비 및 시스템을 제공하여야 한다.

 2. 입찰 및 계약 관련 사항
  2.1 계약 방법: 조달청 공고서에 따름
  2.2 입찰 참가 자격: 조달청 공고서에 따름
  2.3 입찰 선정방식
    2.3.1 입찰자 선정방법: 조달청 공고서에 따름
    2.3.2 제안서 평가방법
· 입찰 공고된 본 과제에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 제출하여야 한다.
· 평가는 제안내용에 대하여 수요기관에서 평가위원회를 구성하여 기술평가를 실시, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않는다.
· 세부평가기준 및 평가결과는 외부에 공개한다. 단, 평가위원명은 비공개로 한다.
· 평가기준은 기술평가를 실시하여 85점 이상 업체를 선정한 후 선정된 업체에 한해서 계약자로 한다.
· 기술평가 점수가 85점 이상인 업체 중, 가격이 동일한 경우에는 기술평가에서 높은 점수를 얻은 자를 선정한다.
    2.3.3 평가기준 - [붙임 1] ‘기술평가 심사기준’ 참조
         기술능력 평가 : 배점 (100%)
2.3.4 제안서 평가결과의 공개
제안서 평가기관(수요기관)의 장은 제안서 평가 종료 후 평가결과를 개별업체통보(평가위원별·항목별 평가점수)후 전자조달 시스템 등을 통해 3일 이상 공개하며 평가결과 공개시 평가위원명은 비공개한다. 단, 제안서 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있다. 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 한다.
  
  2.4 문의사항(사양관련)
      (주)창성 전지재료개발팀 신민종 대리 (Tel : 032-450-8819)

  2.5 계약체결
      계약 체결은 국가계약법 및 동법 관련 규정에 의한 계약의 일반조건과 특수조건 등의 일반원칙에 따른다.

  2.6 보안사항
      계약자는 계약과 관련하여 취득한 사업내용에 대해 외부에 공개하여서는 아니 되며, 보안사항을 철저히 준수하여야 하고 제공받은 모든 자료는 본 사업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

  2.7 권리의무 및 양도금지
      낙찰자로 결정된 후에는 새롭게 컨소시엄을 구성하거나 하청 또는 재하청을 할 수 없으며, 본 계약에 따른 권리의무를 타인에게 양도할 수 없다.

  2.8 계약해제·해지 및 지체상금(물품, 용역)
      국가계약법 시행령 제75조 및 물품구매(제조)계약 일반조건 제24조에 따른다.


3. 제안서에 관한 사항
  3.1 제안서의 효력 등
    3.1.1 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항에 대한 해결방안이 제시되어야 함.
    3.1.2 제출된 제안서의 내용은 수요기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 
계약체결시의 계약조건의 일부로 간주.
    3.1.3 수요기관은 필요 시 입찰참가자에 대해 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.
    3.1.4 제안서의 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며 그 내용이 허위로 작성되거나 입증요청에 대해 입증하지 못할 경우 평가대상에서 제외함.
    3.1.5 제안업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 과업내용 이외의 사항을 추가로 제안할 수 있음.
    3.1.6 제반 주요 문의사항은 문서로 접수된 것에 한하여 회신하며, 기타 전화 등 구두에 의한 것은 효력이 없다.

  3.2 제안서 작성 유의사항
    3.2.1 제안서의 내용에 허위가 있어서는 아니 되며, 가능한 한 객관적 또는 논리적 근거가 제시되어야 하고, 만약 허위로 작성한 사실이 판명될 경우 평가대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약 파기와 함께 그에 따라 수요기관에서 입게 되는 제반 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.
    3.2.2 제안서 작성은 목차와 요령을 준수하여 명확하고 상세히 하되 참고 또는 인용 자료에 대해서는 그 출처를 명확히 밝혀야 한다.
    3.2.3 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.
    3.2.4 새로운 이론이나 기술을 도입하는 경우, 그 배경과 적용사례 또는 본 사업에의 적용 가능성을 충분히 제시하여야 한다.
    3.2.5 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, “~ 할 수도 있다.”, “~을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.
    3.2.6 제출된 제안서 등은 일체 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 한다.
    3.2.7 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 자료를 제출하지 않거나 실사에 응하지 않을 경우 그 부분에 대하여는 평가
대상에서 제외한다.
    3.2.8 KS, 관련법규, 표준 규격서 등의 관련 지침을 고려하여 작성하며, 적용근거를 명기한다.
    3.2.9 제안서 작성지침 위반 시 불이익을 받을 수 있다.


































제 2 장 제안 요청 사항
1. 적용범위
  본 구매 시방서는 다음과 같은 시험 설비(장비)의 구매에 대해 적용한다.
<기류분급기 (Dry classifier)>
[bookmark: _GoBack]1) 동력 공급 : 220V / 3상 / 30A 이하
2) 처리량 : 시간당 50kg
3) 기계본체
- PLC 자동/수동 컨트롤
- 로터 속도 및 압력 제어기
- 장비 사이즈 1500 x 1745 x 1800

2. 일반사항
  2.1 본 입찰에 참가를 원하는 자는 본 구매시방서를 만족시킬 수 있는 제안서를 지정한 일자에 제출하여야 하며, 당 사는 제출된 제작 또는 납품실적서(해당 시)와 제안서를 별첨자료의 기술평가 심사기준에 따라 심사하여 입찰자격 적격자를 선정한다.

  2.2 본 구매시방서에서 공급자가 제안서에 명시하도록 요구한 사항은 기술평가 심사항목에 직접적으로 적용되는 내용이므로, 공급자는 반드시 그에 대한 세부사항을 제안서에 명시하여야 한다.

  2.3 기술평가 심사위원은 관련분야 전문가 2인 이상으로 구성하며 당 사에서 정한다.

  2.4 본 설비의 설치장소는 당사 인천사업장(인천광역시 남동구 승기천로 320 11BL-9L)이며, 설비의 운반 및 설치 등에 필요한 제반 비용과 제품에 대한 책임은 공급자가 
진다.

  2.5 공급자는 본 설비의 설치를 완료한 후 연구원의 입회 하에 시운전검사를 시행하여야 하며, 시운전 검사에 따른 제반 비용은 공급자가 부담한다. 만약, 시운전 검사 중 불만족 사항이 발생하면 수정·보완하여야 하고, 수정·보완 후 재검사를 실시하며 재검사에 따른 제반 비용은 공급자가 부담하여야 한다.

  2.6 공급자는 시운전 검수 시 본 설비의 사용방법 및 설비 유지보수 등에 대하여 당 연구원의 직원에게 교육훈련을 실시하여야 한다.

  2.7 기타 본 구매시방서에서 언급되지 않은 사항은 사전에 당사 연구원과 협의 후 결정하고, 본 시방서에 대한 기술적인 해석에 문제가 발생하는 경우에는 당사 연구원의 해석을 따른다.

3. 검수
  3.1 검수의 진행
    3.1.1 검수는 제작 후 납품 시 시운전 검사로 진행한다.
    3.1.2 시운전 검사는 당사 연구원의 입회(2인 이상)하에 실시하며, 검수에 따른 
실 소요비용은 공급자 부담으로 한다. 공급자는 시운전검수 입회 시 본 제품의
운전방법 및 설비 유지보수 등에 대하여 교육 훈련을 실시하여야 한다.
  
4. 제출 서류(입찰 공고문 참조)
  4.1. 제안서 제출서류
     입찰에 참가를 원하는 자는 기술평가 심사를 위해 다음의 서류를 지정한 일자, 장소에 제출하여야 한다.
  4.1.1 본 구매시방서를 만족시킬 수 있는 제안서 제출 (온라인 제출)
4.1.2 제안서에는 아래의 서류가 포함되어야 한다.
      ① 회사연혁 및 소개서
      ② 가격 없는 견적서 (납품수량 파악용)
      ③ 납품실적 자료

  4.2 가격입찰

  4.3 최종 인도 시 제출서류
    4.3.1 공급자는 다음의 내용을 포함한 사용설명서를 제출하여야 한다.
       ○ 본 장비 및 시설에 대해 유지보수가 용이하도록 회로도 및 도면 및 시방서 및 모든 관련정보를 제공할 것
       ○ 각각의 구성기기에 대한 조작방법 및 전체 시스템 운전매뉴얼
       ○ 정기적인 점검을 필요로 하는 각 구성요소에 대한 점검방법 및 점검주기

5. 납품 및 하자 보증
5.1 판매자는 설비 제안서에 따른 품질을 보증한다. 하자보증은 설치 및 시운전 후 1년으로 한다. 단, 코일, 내화물, 접촉식 온도계, 코일 라이너, 등의 고온 및 마모에 의한 소모품은 제외한다.

5.2 현장 서비스, 수리 및 부품교체의 하자보증은 설치 및 시운전 후 1년으로 한다.

5.3 설비 및 부품이 소프트웨어를 포함하는 경우의 하자보증기간은 설치 및 시운전 완료일로부터 1년으로 하며, 하자품의 교체 또는 수리 후에 도 지정된 사양을 만족하지 못할 경우에 판매자의 선택에 따라 해당 소프트웨어의 판매금액을 구매자에게 환불하해 주거나 유사한 사양의 다른 제품으로 교체하여 주어야 한다.

5.4 판매자가 제작하지 않은 구매품에 대한 하자보증은 원청 제작사의 하자보증 약관에 따라 제한될 수 있다.

5.5 구매자는 설비의 결함을 인지한 시점으로부터 15일 이내에 판매자에게 알려야 한다. 결함이 있는 부품은 도착도로 판매자에게 인도 하거나 직접 전달해 주어야 한다.

5.6 판매자의 하자보증 책임범위는 하자 부품의 수리비, 교환비를 넘지 아니하며, 이 밖의 간접적이고 부수적인 손해에 대한 책임을 지지 아니한다. 또한 설비의 오남용 및 임의 수정, 사용자 메뉴 얼에 따르지 않고 부적합하게 유지 보수된 경우에 판매자는 하자보증의 책임을 지지 아니한다. 판매자가 지정한 사람 이외의 다른 사람에 의해 제조된 설비가 시운전 되는 경우에 하자보증은 무효화 된다.

5.7 판매자는 어떠한 경우에도 간접적이고 부수적이며 결과적인 손해에 대해서 책임 
지지 아니한다.






[붙임 1]




기술평가 심사기준








2026. 08.






(주) 창 성

	『 기류분급기 』






제 1 조 (목적)
본 심사기준의 목적은 “기류분급기”의 구매에 있어서 입찰에 참여를 원하는 자의 설비제작 능력, 설비의 성능과 신뢰성, 전문성 및 유지보수 등을 평가하는 입찰자격 적격여부 심사기준(이하 “심사기준”이라 한다.)을 정함에 있다.

제 2 조 (심사기준 기간계산 및 방법)
  ① 심사기준의 심사항목 및 배점은 <별표>에 의한다.
  ② 심사에 따른 기간계산은 다른 규정이 없는 한 입찰공고일 현재로 한다.
  
제 3 조 (심사방법)
  ① 입찰에 참가를 원하는 자는 본 기술평가 심사기준을 열람하여야 한다.
  ② 본 심사기준에 따른 기술심사를 통해 85점 이상을 획득한 자만이 가격 개찰에 참여할 수 있다.
  ③ 기술평가 심사위원회에서 필요하다고 인정할 때에는 심사 대상자에게 추가 자료
제출 또는 출석발언을 요구할 수 있으며, 심사대상자는 이 요구에 반드시 응하여야 
한다.

제 4 조 (기타사항)
  본 심사기준에서 규정하지 않은 사항은 정부투자기관 회계규칙, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·동 시행령·동 시행규칙, 계약예규 등을 준용할 수 있다.





부    칙

  본 심사기준은 “비접촉 3차원 측정기”의 입찰자격 적격자 결정에 적용한다.

<별표>

	“비접촉 3차원 측정기” 기술 평가 심사표




                                            
                                                   참여공급자명 : 
	평가항목
	세 부 평 가 내 용
	배점
	점수
	비고

	
	
	
	우수
	양호
	보통
	불량
	평가
	

	일반부분
(20)
	해당장비의 일반납품 실적
	10
	10
	8
	6
	5
	
	정량
평가

	
	기술과의 적합성
	10
	10
	8
	6
	5
	
	정성
평가

	구매시방서 만족도
(50)
	규격 요구조건 만족 여부
	30
	30
	24
	18
	15
	
	

	
	기기 안정성 및 편의성
	20
	20
	15
	10
	5
	
	

	전문성 및 유지보수
(30)
	기술ㆍ지식능력
	10
	10
	8
	6
	5
	
	정량
평가

	
	운용 및 유지보수의 적절성
	10
	10
	8
	5
	3
	
	정성
평가

	
	품질보증계획의 적절성
	10
	10
	8
	5
	3
	
	

	합                계
	100
	합계 점수 : 

	평가자 의견
	

	평가자
	 소 속:
	 직 급:

	
	 성 명:
	 서 명:







○ 해당장비의 일반납품실적 (10점)
 - 동일 또는 유사 시험설비, 최근 5년간 제작/납품실적
 
	평가등급
	배점

	사업규모 대비 100% 이상
	10

	사업규모 대비 70% 이상, 100% 미만
	8

	사업규모 대비 40% 이상, 70% 미만
	6

	사업규모 대비 40% 미만
	5


· 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액기준)을 합산적용.
단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용




○ 기술ㆍ지식능력 (10점)
 - 회사업력(사업년수)

	사업년수
	배점

	5년 이상
	10

	3년 이상, 5년 미만
	8

	1년 이상, 3년 미만
	6

	1년 미만
	5


· 사업년수: 회사 설립일로부터 입찰공고시점까지의 사업년수 적용










사 양 서

	품목번호
Item No.
	품명
Description
	단위
Unit
	수량
Q'ty

	1
	기류분급기
 (Dry classifier)
	set
	1




A. 용도
- 상기 기류 분급기는 분말 제조 시 서로 크기가 다른 입자가 존재하는 분체를 정량 공급장치를 이용하여 분체를 수송하고, 수송된 분체는 내부 고속 rotor 및 공급되는 기류를 이용하여 원심력 및 유체 항력의 차이를 이용하여 정밀한 입도 제어를 목적으로 하는 장치이다. 내부 외부의 공간을 분리시켜 분급 과정에서 이물질의 혼입 및 분체의 외부 유출을 방지할 수 있으며, 내부 구조를 최소화하여, 입자 파손 및 정전기 발생과 마모를 최소화하였다. 또한 차압 트렌스미터를 전자식으로 진행하여, 공정 상태를 모니터링 및 운전 안전성을 향상시키는 기능을 겸하고 있어야 한다.

B. 기능
1. 분급기, 정량공급장치(Feeder), 집진부를 일체형 UNIT으로 구성하여 안정적인 분체 이송 및 분급이 가능함- 각 구성부가 통합 설계되어 분체 흐름의 안정성이 우수하며, 실험 및 공정 조건 변화에 대한 대응이 용이함.
2. 외부 공기 유입 차단 및 상부 미분모음통 씰링 구조를 적용하여 분급 공정의 기밀성을 향상시킴- 외부 오염 및 분진 비산을 최소화할 수 있으며, 미세 분체 처리 시 안정적인 실험 환경 유지가 가능함.
3.  구동부 접촉을 최소화한 분급 구조를 적용해 입자 파손, 정전기 발생 및 마모를 최소화하고 장비 분해, 조립부를 클램프 타입으로 제작하여 유지보수 및 이물질 제거 작업이 용이함.- 실험 장비 특성상 빈번한 세척 및 내부 점검이 가능하도록 설계됨.
4. 차압 트랜스미터를 전자식으로 제어하여 공정 상태 모니터링 및 운전 안정성을 향상시킴- 분급 내부 압력 상태를 정밀하게 확인할 수 있어 안정적인 공정 운전이 가능함.
5. 정량 공급이 가능한 피더 구조를 적용하여 다양한 분체의 안정적인 공급 제어가 가능함- 미세 분체 및 유동성이 낮은 소재도 균일하게 투입 가능하여 재현성 확보에 유리함.

C. 기타 조건(Remarks)
1. 공급자는 계약 후 3개월 이내에 사양서에 적합한 장비를 납품하여야 하며 설치 완료 후 별도로 7일 이내의 시운전 검사(최종검수) 기간을 가진다.
2. A/S 전담 엔지니어 1명이상으로 설치 및 시운전은 본사로부터 정식 교육 및 인가를 받은 기술자에 의해 행해짐
3. 보증 기한: 설치 및 시운전 후 1년
4. 검수완료 시 제출자료
- 사용자 매뉴얼 1부
- 설치 Report 1부 (표준시료 근거)

