
【㈜신원정밀】
2026 중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업 규격서
- 【인버터 너클 프레스】 -
【㈜신원정밀】
2026. 【8】


[ 작성 안내 ]
○ 본 문서는 「2026년 중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업」 설비 도입 규격서의 표준 양식입니다.
○ 공통 사항(계약·일반·특별사항의 본문)은 이미 작성되어 있으므로 그대로 사용하시면 됩니다.
○ 【노란색 음영】 으로 표시된 부분만 각 업체 정보·설비 사양에 맞게 작성하십시오.
○ 작성이 필요한 항목: ① 표지(업체명·설비명·작성월) ② 계약자 위치·현장 ③ 도입 설비명 ④ 인도조건 ⑤ 주요 구매 내용(수량·세부규격 표)
○ 주요 구매 내용의 세부규격 표는 설비 특성에 맞게 항목(행)을 자유롭게 추가·삭제·수정하여 작성하십시오. 제시된 항목은 예시입니다.
○ 작성 완료 후 음영 표시는 제거(형광펜 없음)하여 최종 제출하시기 바랍니다.


1. 구매 · 설치 설명서
1. 계 약 명 : 2026년 중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업 - 설비도입지원
2. 위    치 : 【경남 양산시 주남마을 2길31-19 ㈜신원정밀】
3. 사업목적
- 2026년도 「중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업」의 일환으로 당사 사업장 내 설비의 노후로 인한 효율 하락 및 에너지 손실 발생에 대하여 고효율 설비를 도입하여 기업 경쟁력 확보와 갈수록 심각해져 가는 환경 문제를 효과적으로 대응함으로써 환경개선 효과를 기대하고자 본 사업을 시행하고자 함.
4. 사업개요 : 온실가스 저감 설비 구축
- 고효율 【인버터 너클 프레스】 도입
5. 구매 설치
- 본 구매 설치는 일반사항 및 규격서에 의하여 소요되는 모든 자재는 계약자 부담으로 한다.
6. 납품기간 : 협의에 따름
7. 계약기간 : 계약일로부터 2026년 11월 30일
2. 일반사항
1. 목 적
- 본 규격서는 고효율 【인버터 너클 프레스】 도입 및 설치공사에 필요한 모든 제반사항에 적용한다.
2. 일반사항
- 본 규격서는 '2026년 중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업'에 적용되는 설비의 설치공사에 적용한다.
가. 본 사업은 당사 내 설비 구매 및 설치로서 설비의 납품, 설치, 시운전 결과보고 등 제반업무수행에 있어서 계약자는 본부가 지정한 감독원의 지시를 받아 본 규격서와 관련 규정, 안전관리수칙 등에 의거하여 성실하게 수행한다.
나. 계약자는 본사업의 규격서를 충분히 사전검토, 숙지하고 타공정(기존 장비설치 및 모니터링 설치공사, 제어설비 개량공사 등)과의 긴밀한 일정협의를 통하여 본 사업을 원활히 진행할 수 있도록 한다.
다. 계약자는 객관적으로 타당한 내용에 대하여 감독원의 지시에 따라야 한다.
라. 다음의 경우 감독원은 공사의 일부 또는 전부를 중지할 수 있다.
1) 계약자가 정상적인 감독의 지시사항에 대하여 응하지 않을 때
2) 기타 감독원이 필요하다고 인정한 때
3. 사업범위
- 당사는 본 사업을 통하여 제작시방서 및 각 제출된 제안서에 따라 고효율 【 인버터 너클 프레스 】 도입 및 설치공사를 완료하여, 성과검증 및 성과보증을 통한 에너지 절감 및 온실가스 감축 결과 도출.
4. 정의 및 약어
가. 사업주
• 【㈜신원정밀】 을(를) 의미한다.
나. 계약자
• 계약에 의해 필요한 기술 지원을 포함하여 본 사업을 수행하는 개인 또는 법인체를 뜻한다.
다. 감독원
• 본 계약의 사업주가 임명한 사업주의 직원 또는 단체(회사)를 의미한다.
라. 사업수행
• 고효율 【 인버터 너클 프레스 】 도입을 위한 장비, 인력을 포함해서 계약에 따라 수행될 모든 업무를 말한다.
마. 현장
• 【㈜신원정밀】
바. 약어
• 미터법이나 단어의 약어는 별도의 명기가 없는 한 일반적 관행에 따른다.
5. 교육
가. 계약자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 교육 계획을 수립하여 유지관리 및 운영에 관한 기술교육을 실시하여야 한다.
나. 교육내용
• 도입설비 유지관리 및 운영방법
• 도입설비 소모품 등의 교체주기 및 교체방법
• 부대시설 유지관리 및 운영방법
• 기타 필요한 사항
6. 검사검수 및 하자보증
가. 검사라 함은 계약 규격서에서 요구하는 제반서류 및 사항을 완료하여야 하며, 종합 시운전 완료 후 시운전 결과 보고서를 제출하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.
나. 하자이행보증보험 발급은 최종 검사검수 완료후부터 보증금율 10%, 하자보증기간은 3년으로 하고, 하자 발생 시에는 당사에서 지정하는 장소에서 계약자 부담으로 하자 보수하여야 한다.
7. 감독 및 결과확인
가. 사업수행과정을 감독원은 입회하여 확인할 수 있으며, 이때 감독원의 시정 및 지시사항이 있을 때는 계약자는 지체 없이 조치하여야 한다.
나. 사업수행사항이 부적합하거나 결함이 있을 때는 계약자 부담으로 시정 조치한 후 확인을 받아야 한다.
8. 안전관리 및 보안
가. 계약자는 관계법규에 따라 안전관리를 철저히 하고 계약자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등 피해가 있거나 공익에 손실을 끼칠 경우에는 계약자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상 의무를 진다.
나. 계약자는 당해 시설 출입자에 대하여 반드시 감독원 승인을 득한 후 작업을 시행하고, 수시로 보안교육을 실시한다.
9. 질의 및 이의
- 규격 사양과 제품 사양이 상이한 경우, 또는 이해 곤란한 내용 등 질의사항이나 이의가 있는 경우에 계약자는 반드시 감독원에게 문의하여 그 의견에 따라야 한다.
10. 기타사항
- 본 규격서에 명시되지 않은 사항이라도 사업수행에 당연히 필요한 사항 또는 고려되어야 할 사항은 감독원에게 의견을 제시하여 승인을 득한 후 계약자 책임하에 이를 이행하여야 한다.


3. 특별사항
1. 2026년 중소기업 탄소중립 설비투자 지원사업 - 설비도입지원 설비 구매·설치
2. 사업범위
가. 고효율 【인버터 너클 프레스】 도입
나. 납기 : 협의에 따름
다. 인도조건 : 【㈜신원정밀 / 경남 양산시 주남마을 2길 31-19 】
3. 주요 구매 내용
가. 구매수량 : 고효율 【인버터 너클 프레스】  【1대】
나. 구매사양 (현장 설치도 기준, 계약 시 장소 전달 예정)

	품 명
	수 량
	세 부 규 격
	비 고

	【인버터 너클 프레스】
	【1】
	용량 / 정격출력
	【110TON / 15Kw】
	설치내역
- 기존 설비 철거 후 신규 설비 설치
- 배관·전원 연결 및 보완 설치
- 시운전 및 성능테스트 포함

	
	
	제조국
	【대한민국】
	

	
	
	형식 / 방식
	【기계식/너클】
	

	
	
	전원 (전압·주파수·상)
	【380V/60Hz/3P】
	

	
	
	에너지효율 / 성능
	【IE3/ 82~96.5%】 프리미엄급 전동기
	

	
	
	외형치수 (W×D×H)
	【1900x1850x3400 mm】
	

	
	
	중량
	【15,000 Kg】
	

	
	
	소음도
	【무부하, 90dB 이하】
	

	
	
	제어방식
	【PLC】
	

	
	
	기타 (핵심 성능·부속)
	【너클구조】
	


※ 위 세부규격 항목은 예시이며, 도입 설비 특성에 맞게 항목(행)을 자유롭게 추가·수정하여 작성하십시오.
◈ 공통 기술사양 (탄소중립 사업 필수요건)
◆ 도입 설비에는 에너지 사용량 측정을 위한 적산전력계를 반드시 부착·설치하여야 한다.
◆ 기존 설비 철거 후 신규 설비 설치, 배관·전원 연결 및 보완, 시운전 및 성능테스트를 포함한다.
◆ 하자이행보증보험증권을 발급하여야 하며, 설치·가동 후 무상보수기간 및 하자보증 조건은 검사검수 및 하자보증 항목에 따른다.
◆ 조작 매뉴얼(2부) 및 운영·유지관리 교육을 제공하여야 하며, 교육 일정 및 장소는 수요자 측과 협의하여 결정한다.
◆ 기술지원 및 A/S 요청 시 신속히 대응하여야 한다.
◆ 기타 설비별 필수 기술요건 : 【전력절감을 위한 인버터+전동기 사용】
