㈜맥널티 제약 내용액제 리모델링 공사 입찰 공고
[bookmark: _GoBack](규격·가격 분리 동시 입찰 — 당사 수행 이력 업체 우대)
1. 입찰에 부치는 사항
· 공 사 명: ㈜맥널티 제약 내용액제 리모델링 공사 
· 공사현장: ㈜맥널티 제약 공장 내 지정 장소 
· 공사기간: 착공일로부터 XX일간 (계약 시 별도 협의)
· 공사개요: GMP 의약품 제조시설 기준에 부합하는 내용액제 라인 레이아웃(Lay out) 리모델링 공사 
· 작업 구역 보양 및 기존 판넬 철거 공사 
· 50T 우레탄 판넬 및 알루미늄 몰드 설치 
· 도어(1800x2100) 및 유리 FIX 창(2000x1000) 설치 
· 차압계 이전 설치, 기존 덕트 연결 및 전기 배선 정리 
· 바닥 에폭시 도장 공사, 현장 청소 및 폐기물 처리 등 
· 배정예산: 금 43,120,000원 (부가세 포함)
2. 입찰 및 계약 방식
· 입찰방식: 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용한 전자입찰
· 계약방법: 제한경쟁입찰
· 입찰유형: 규격·가격 분리 동시 입찰
· 규격입찰서(기술제안서)와 가격입찰서를 동시에 제출하며, 규격평가 결과 적격자로 선정된 업체에 한하여 가격개찰을 진행합니다.
· 낙찰자 결정: 규격평가 결과 점수가 높은 적격자 중 최저가격을 제시한 업체를 선정하되, 당사 공사 이력 업체를 우선 고려하는 평가 배점이 적용됩니다.
3. 입찰 참가자격
· 「건설산업기본법」에 따른 건축공사업 또는 전문건설공사업 등록을 필한 업체여야 합니다. 
· 본 공사는 GMP 시설 내에서 진행되므로 크린룸 공조 및 오염 방지 시공 이해도를 갖춘 업체여야 합니다. 
· [우대사항] 공고일 기준 최근 5년 이내 당사(㈜맥널티 제약)에서 발주한 공사를 성실히 수행하여 완료한 이력이 있는 업체를 우선 선정 대상으로 우대합니다.
· 공동수급은 허용하지 않으며, 단독 이행만 가능합니다.
4. 규격입찰서 및 가격입찰서 제출
· 제출기간: 공고일로부터 (나라장터 전자제출)
· 제출방법:
· 규격입찰서(기술제안서): 발주기관에 직접 방문 제출 또는 나라장터 e-발주시스템 제출
· 가격입찰서: 나라장터(G2B) 전자입찰 시스템을 통한 전자 투찰
· ※ 당사 공사 실적이 있는 업체는 규격입찰서 제출 시 '기 수행 공사 실적 증빙서류(계약서 또는 준공원)'를 반드시 첨부하여야 우대 가점이 적용됩니다.
5. 규격(기술) 평가 항목 및 기준 (우선 선정 방식 반영)
· 평가 방식: 발주기관 내부 평가위원회를 통한 서면 평가 (총점 100점 + 가점 방식)
· 평가 항목 및 배점 구성:
· 당사 공사 수행 이력 (최우선 평가항목 - 30점): ㈜맥널티 제약 발주 공사 수행 실적 및 만족도 
· 일반 시공 실적 (20점): 최근 3년 이내 제약공장 및 크린룸 관련 공사 실적 
· 기술 능력 및 시공 계획 (30점): 본 공사(판넬 철거/설치, 덕트, 에폭시 등) 시공 계획 및 GMP 기준 오염방지 대책 
· 경영 상태 (20점): 신용평가등급 및 재무 건전성
· 적격자 선정: 규격평가 결과 85점 이상을 획득한 업체를 가격 개찰 대상자로 선정합니다. (당사 이력 보유 업체의 경우 기본 배점(30점) 확보로 적격자 선정에 매우 유리함)
6. 가격 개찰 및 낙찰자 결정
· 개찰일시: 규격(기술) 제안서 평가 완료 후 개찰
· 낙찰자 결정: 규격평가를 통과한 적격업체 중 예정가격 이하 최저가격으로 투찰한 업체를 최종 낙찰자로 결정합니다.
7. 기타사항
· 제출된 서류가 허위로 판명되거나, 당사 기 수행 공사 과정에서 계약 불이행 등의 문제가 있었던 업체는 평가 대상에서 제외되거나 불이익을 받을 수 있습니다.
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