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산청군 전기승합차 거점 기반 eBAB
충전인프라 구축공사
소액수의(총액) 전자견적 제출 안내공고
2인 이상 견적제출 · 단일예가 · 제한적 최저가


2026. 09.
펌프킨(주)


1. 견적에 부치는 사항
	공사명
	산청군 전기승합차 거점 기반 eBAB 충전인프라 구축공사(부산교통)

	계약방식
	소액수의(총액) · 전자견적 · 2인 이상 견적제출 · 단일예가

	공사금액
	금 27,665,000원(VAT 포함)


설치 개요
	설치지역
	PB
	DP
	캐노피

	경상남도 산청군 시천면 남명로 233
	240 kW급 1기
	1기
	분리형 1기


2. 공사 범위 및 설계도서
1. 전기차 충전기 설치·결선·접지·통신연계·시운전 및 관련 부대공사
1. 고압 수배전설비 반입·설치·결선과 한국전력공사 고압 인입 관련 공사
1. 분전반(MCCB, SPD 포함), 전력·제어·통신 케이블 및 보호설비 구축
1. 충전기 기초패드 타설, 볼라드 등 보호시설 및 캐노피 구조물 시공
1. 한국전력공사·한국전기안전공사·지자체 등 인허가·검사·대관 업무와 사용전검사 대응
1. 발주자가 요구하는 준공·정산·보조사업 증빙서류의 작성 및 제출
본 공사는 공고문, 공사시방서, 설계도면, 물량내역서, 지급자재 목록 및 계약특수조건을 하나의 계약문서로 본다. 문서 간 불일치는 견적 제출 전에 서면으로 질의하여야 한다.
3. 견적제출 참가자격
1. 견적서 제출마감일까지 「전기공사업법」에 따른 전기공사업 등록을 보유하고 나라장터 입찰참가자격 등록을 완료한 업체
1. 국세 및 지방세 체납이 없고 관계법령에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 중이 아닌 업체
1. 공사기간 내 관계법령상 적격한 전기공사기술자와 현장대리인을 배치할 수 있는 업체
1. 나라장터 전자견적 제출에 필요한 전자서명 인증수단을 보유한 업체
4. 전자견적 제출
1. 나라장터(G2B)를 통한 전자견적 제출만 인정하며 총액으로 견적하여야 한다.
1. 유효한 견적제출자가 2인 이상인 경우에 계약상대자를 결정한다. 2인 미만인 경우에는 계약상대자를 결정하지 않고 재안내공고 또는 내부규정에 따른 후속절차를 진행한다.
1. 견적금액에는 충전기 본체의 구매비를 제외하고 하역·현장 내 운반·보관·설치·결선·시운전 등 시공에 필요한 모든 비용을 포함한다.
1. 전자견적 제출 후에는 취소하거나 변경할 수 없으며, 참가자는 공고문과 설계도서를 모두 확인한 것으로 본다.
5. 예정가격 및 계약상대자 결정
1. 예정가격은 2026년 기초금액을 기준으로 단일예가 방식으로 산정하며, 나라장터에 공개된 예정가격을 적용한다.
1. 본 건은 적격심사를 실시하지 않는다. 예정가격 이하이면서 낙찰하한율 이상인 자 중 최저가격 견적제출자부터 참가자격과 배제사유를 확인하여 계약상대자로 결정한다.
6. 계약이행능력 확인 및 제출서류
선순위 견적제출자 제출서류
1. 사업자등록증, 법인등기사항증명서(법인인 경우) 및 전기공사업 등록증 사본
1. 국세·지방세 납세증명서와 4대보험 완납증명서
1. 현장대리인 및 투입 기술인력의 자격·재직 증빙자료
1. 세부 산출내역서, 세부 공정표, 공사수행계획서 및 안전·품질관리계획서
1. 시공실적 증빙자료(보유한 경우에 한하며 참고자료로 활용)
※ 허위서류 제출, 참가자격 미충족 또는 공고된 배제사유 해당 시 계약상대자 결정에서 제외할 수 있다. 실적 미보유 자체는 배제사유가 아니다.
7. 지급자재 및 비용부담
	구분
	부담주체
	조건

	240 kW급 PB 1기·DP 1기
	발주자 지급자재
	공사현장 차상도 인도. 시공사가 하역·현장 내 운반·보관·설치·결선·시운전

	수배전설비·분전반·케이블
	시공사
	설계도서 및 물량내역서에 포함된 일체 비용

	기초패드·캐노피·보호시설
	시공사
	설계도서와 인허가 조건에 따른 시공비 포함

	한국전력 시설부담금
	발주자 직접 부담
	시공사는 신청·대관 및 공정연계 수행

	검사·인허가 수수료
	시공사
	별도 명시한 항목을 제외하고 계약금액에 포함


8. 계약 및 공사이행 조건
1. 계약금액은 전자견적 제출금액을 기준으로 한 총액계약으로 한다.
1. 계약상대자는 계약체결 시 발주자가 요구하는 계약보증을 제출하여야 한다.
1. 대금은 준공검사·사용전검사·검수 및 준공서류 제출 완료 후 지급하는 것을 원칙으로 한다.
1. 관계법령상 필요한 전기공사기술자와 현장대리인을 배치하고, 고압·특고압 작업을 수행하는 인력은 작업 전 필요한 안전보건교육을 이수하여야 한다.
1. 산업안전보건법·전기안전 관계법령과 발주자의 현장 안전수칙을 준수하며, 작업 전 위험성평가와 작업계획서를 제출한다.
1. 충전기 제조상 하자는 발주자·제조사 책임으로 하고, 하역·보관·설치·결선·시운전 등 시공상 하자는 시공사 책임으로 한다.
1. 하자담보책임기간·지체상금·설계변경·계약해제 및 손해부담은 계약서와 계약조건에 따른다.
9. 견적의 무효 및 유의사항
1. 참가자격이 없는 자가 제출한 견적, 전자조달시스템상 정상적으로 제출되지 않은 견적 및 관계규정에 따른 무효사유에 해당하는 견적은 무효로 한다.
1. 동일한 대표자가 둘 이상의 업체를 대표하여 견적을 제출하거나 동일인이 둘 이상의 업체에 중복 참여한 경우 해당 견적을 무효로 할 수 있다.
1. 참가자는 현장조건·설계도서·지급자재·공사기간을 확인한 후 견적하여야 하며, 내용이 불명확한 경우 견적마감 전까지 서면으로 질의하여야 한다.
1. 발주자는 보조사업 승인·예산·현장여건의 중대한 변경이 있는 경우 관계규정에 따라 공고를 변경 또는 취소할 수 있다.
10. 기타사항
1. 본 공고에 명시되지 않은 사항은 보조사업 교부조건, 국고보조금 통합관리지침, 발주자 내부 계약규정과 국가계약 관련 기준을 순서에 따라 적용하거나 준용한다.
1. 제출서류는 반환하지 않으며, 계약·공사·준공·정산 자료는 보조사업 감사 및 정산을 위하여 보관할 수 있다.
1. 문의: 펌프킨(주) 전략신사업팀 강동희 팀장 / gateway6@pumpkinev.co.kr
- 이 상 -
1
