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규조토여과기 구매
1. 입찰에 부치는 사항
	공고기관
	좋은영농조합법인

	수요기관
	좋은영농조합법인

	참조번호
	제20260904-01호

	입찰건명
	규조토여과기 구매

	품명 / 수량
	규조토여과기 / 1식

	계약방법
	나라장터 최종 설정에 따름

	계약유형
	총액계약

	입찰방법
	전자입찰

	낙찰자 선정방법
	적격심사(적용 세부기준은 나라장터 최종 설정에 따름)

	추정가격
	60,400,000원 (부가가치세 별도)

	부가가치세
	6,040,000원

	사업금액
	66,440,000원 (부가가치세 포함)

	납품·설치기한
	계약체결일로부터 30일 이내 납품 원칙 / 납품 완료일로부터 10일 이내 시험가동 및 설치 완료

	납품장소
	좋은영농조합법인이 지정하는 장소


2. 입찰서 제출 및 개찰
가. 입찰서 접수 개시일시: [나라장터 공고 등록 시 확정]
나. 입찰서 접수 마감일시: [나라장터 공고 등록 시 확정]
다. 개찰일시: [나라장터 공고 등록 시 확정]
라. 개찰장소: 국가종합전자조달시스템(나라장터)
마. 입찰참가자격 등록마감: 나라장터 및 관련 규정에서 정한 기한까지
바. 재입찰 여부 및 동가입찰 처리방법은 나라장터 공고 설정에 따릅니다.
3. 입찰참가자격
가. 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격 등록을 완료한 자로서 관련 법령 및 본 공고에서 정한 자격을 갖춘 업체이어야 합니다.
나. 「중소기업기본법」에 따른 중기업·소기업 또는 「소상공인기본법」에 따른 소상공인으로서 유효한 중소기업확인서를 보유하여야 합니다. 중소기업확인서의 확인방법 및 인정기준은 공공구매 관련 시스템 및 적용 규정에 따릅니다.
다. 입찰공고일 전일 기준 공장등록증상 한국표준산업분류 29250(음·식료품 및 담배 가공기계 제조업)에 해당하는 공장등록을 보유한 업체이어야 합니다.
라. 납품설비의 사후관리가 가능하여야 하며, 식품 기계용으로 규조토여과기 제조 및 공급 이력이 있는 업체를 통해서만 공급하여야 합니다.
마. 지역제한은 두지 않습니다.
바. 중소기업자간 경쟁제품 및 직접생산확인 대상 여부가 확인되는 경우 해당 법령 및 나라장터 등록요건을 추가 적용합니다.
사. 입찰자는 본 공고 및 첨부 시방서의 필수 성능·설치·연동 조건을 모두 숙지하고 이행 가능한 경우에 한하여 입찰하여야 합니다.
4. 규격 적합성 및 필수 성능
가. 시간당 3,000~5,000 L 수준의 액상 처리능력을 갖추어야 합니다.
나. 공압 암(Pneumatic arm)이 장착된 리프팅 구조를 포함하여야 합니다.
다. 배의 석세포 및 고점도 과채류의 막힘없는 무중단 연속 여과 성능을 충족하여야 하며, 미달 시 부적격 처리합니다.
라. 스마트 제조 표준(IEC 62541 OPC-UA 표준)을 적용하고, 제조 데이터 수집을 위한 MES 연동 및 기존 온수 공급장치(CIP)와의 물리적 배관 연결, 상위 AI 솔루션과 제어판(Control Panel) 압력 데이터 통신 연동을 수행하여야 합니다.
마. 세부 구조·재질·펌프·전기·제어·설치 및 성능조건은 첨부 시방서에 따릅니다.
바. 장비 및 주요 구성품의 제조사·모델·사양은 첨부 시방서의 장비 특기 시방에 따릅니다.
5. 적격심사 및 규격검증 제출서류
가. 낙찰 예정자(1순위 업체)는 본 시방서의 규격 검증을 위해 통보일로부터 지정된 기일 내 아래 서류를 반드시 제출하여야 하며, 미제출 또는 규격 미달 시 부적격 처리(낙찰 무효)합니다.
1) 사업자등록증 사본 1부
2) 공장등록증 사본 1부
3) 중소기업확인서 1부
4) 규조토여과기 제조·납품·판매 이력 증빙자료 1식 (※ 실적증명서, 계약서 사본, 세금계산서 등 증빙서류 첨부) 
5) 상세 물품규격서 1부
6) 상세 설계도면 1부
7) 부품목록(BOM) 1부(주요 구성품의 제조사·모델명·규격·수량 포함)
8) 주요 자재 재질성적서(Mill Sheet 등) 및 제품 운전·유지보수 매뉴얼 각 1부
9) 수입 핵심부품 공급 증빙자료 1식: 필수 부품인 이탈리아(Italy)산 정량 공급펌프 및 고압 원심순환펌프의 수입면장, 발주서 또는 제조사 공급증명원
10) 기존 CIP 배관 연동도면 및 MES/상위 시스템 통신 연동 계획서 1부
11) 물품공급 및 기술지원 확약서 1부(공급업체가 제조사가 아닌 경우 제조사의 기술지원·공급 관계를 확인할 수 있는 자료 포함)
12) 기타 입찰참가자격 및 제안물품의 적합성을 확인하기 위해 수요기관이 요구하는 자료
6. 낙찰자 결정
가. 예정가격은 나라장터 복수예비가격 방식 등 시스템에서 정한 방식에 따라 결정합니다.
나. 적격심사는 본 건에 최종 적용되는 조달청 또는 관계기관의 물품구매 적격심사·계약이행능력심사 기준에 따릅니다.
다. 낙찰하한율, 심사항목, 배점 및 통과점수는 공고일 현재 적용되는 해당 심사기준과 나라장터 설정값을 적용합니다.
라. 동일가격 입찰자 처리방법은 나라장터 전자조달시스템의 자동추첨 등 적용 규정에 따릅니다.
7. 계약 및 납품 조건
가. 공급범위에는 본체 및 부속품 일체, 설계·제작, 현장수송, 현장설치, 필요한 기존설비 재배치, 배관·전기·제어 연결, 시운전, 기술교육, 성능시험 및 검사를 포함합니다.
나. 단위 설비의 납품은 계약체결일로부터 30일 이내를 원칙으로 하며, 단위 설비별로 납품이 가능한 설비는 수요기관과의 협의를 통해 완료일 이전에 납품할 수 있습니다. 구매설비 시험가동 및 설치는 단위설비 납품 완료일로부터 10일 이내에 완료하여야 합니다.
다. 시방서에 명시되지 않았더라도 정상가동 및 성능보장에 필수적인 부품은 계약금액 범위 내에서 공급업체의 책임으로 공급하여야 합니다.
라. 설비의 개발·공급중단, 사용상 문제, 기능 향상(Up-Grade), 개발사 사정에 따른 사후 유지관리 곤란, 설비 Setting 시 심각한 사유가 발생한 경우 동등 이상의 제품으로 대체할 수 있으며, 관계 자료를 첨부하여 수요기관의 승인 또는 보고를 받아야 합니다.
마. 설치 완료 후 수요기관 입회하에 시험운전을 실시하고, 요구 성능과 연동 기능이 확인되어야 납품 완료로 인정합니다.
바. 하자보증기간은 검수일로부터 1년으로 하며, 하자보증보험 등 세부사항은 계약조건 및 시방서에 따릅니다.
사. 하자보증기간 중 고장 발생 시 시방서에서 정한 대응의무를 이행하여야 하며, 수입부품 등 예외사항은 시방서에 따릅니다.
8. 입찰보증금·입찰무효 및 계약체결
가. 입찰보증금의 납부·면제·귀속은 본 건에 적용되는 국가계약 관련 법령, 전자조달 규정 및 나라장터 공고조건에 따릅니다.
나. 입찰무효 사유는 관련 법령, 나라장터 입찰유의서 및 전자입찰 특별유의서 등 적용 규정에 따릅니다.
다. 제출서류가 허위·위조·변조된 것으로 확인되는 경우에는 관련 법령 및 계약조건에 따라 입찰무효, 계약해제·해지 또는 입찰참가자격 제한 등의 대상이 될 수 있습니다.
9. 유의사항
가. 입찰자는 공고문, 시방서, 물품규격서 및 나라장터에 게시된 모든 조건을 충분히 확인한 후 입찰하여야 합니다.
나. 공고문과 시방서의 내용이 상충하는 경우에는 계약 전 질의·회신 또는 정정공고를 통해 기준을 명확히 하며, 계약체결 후에는 계약문서에서 정한 우선순위에 따릅니다.
다. 납품설비의 기간 내 공급과 사후관리에 문제가 있는 국가(중국 등)의 제품 사용을 제한합니다.
라. 설비 및 주요 구성품의 세부 사양, 제조사 및 모델은 첨부 시방서에 따르며, 설비 변경은 시방서 「3. 설비의 변경」에서 정한 사유와 절차에 따릅니다.
마. 세부품명번호, 중소기업자간 경쟁제품 여부, 직접생산확인 대상 여부 및 시스템상 제조물품·업종 제한은 나라장터 등록 전에 반드시 최종 확인합니다.
10. 첨부서류
가. 규조토여과기 시방서 1부
나. 물품규격서 및 기타 나라장터 공고 시 첨부하는 관련 자료
다. [서식1] 규조토 여과기 제조·납품 실적증명서 및 증빙자료 1식
11. 문의
담당기관: 좋은영농조합법인
담당자: 고우리
전화: 061-335-9630

